## Orange


### Paramétrage MMS



**> APN MMS :**

* Nom : Orange MMS
* APN : orange.acte
* Proxy :
* Port :
* Nom d’utilisateur : orange
* Mot de passe : orange
* Serveur :
* MMSC : http://mms.orange.fr
* Proxy MMS: 192.168.10.200
* Port MMS: 8080
* MCC : 208
* MNC : 01
* Type d’authentification :
* Type d’APN : MMS

### Paramétrage Internet



**> APN Internet :**


* Nom : Orange World
* APN : orange
* Proxy :
* Port :
* Nom d’utilisateur : orange
* Mot de passe : orange
* Serveur :
* MMSC :
* MCC : 208
* MNC : 01
* Type d’authentification : CHAP
* Type d’APN\* : default/default, supl

### 

\*Selon les téléphones, l'APN Internet doit être configuré avec pour type d'APN "default" ou "default, supl"

## SFR

### Paramétrage MMS




**> APN MMS :**

* Nom : MMS26
* APN : mms26
* Proxy :
* Port :
* Nom d’utilisateur :
* Mot de passe :
* Serveur :
* MMS-C : http://mms26
* Proxy MMS: 10.143.156.5
* Port MMS: 8080
* MCC : 208
* MNC : 10
* Type d’authentification : Aucune
* Type d’APN : MMS

### 

### Paramétrage Internet



**> APN Internet :**

* Nom : NET26
* APN : net26
* Proxy :
* Port :
* Nom d’utilisateur :
* Mot de passe :
* Serveur :
* MMSC :
* MCC : 208
* MNC : 10
* Type d’authentification : Aucune
* Type d’APN\* : Internet (menu déroulant Samsung) ou default (si saisie libre)

\*Selon les téléphones, l'APN Internet doit être configuré avec pour type d'APN "default" ou "default, supl"